|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 援津巴布韦森林保护物资项目 |
| 招标编号 | 物资2019-028 |
| 投标日期 | 2019年9月19日 |
| 目的地 | 哈拉雷 |
| 运输方式 | CIF |
| 对外货值 | 5985700 |
| 是否为低价法(y/n) | n |
| 是否有技术服务(y/n) | y |
| 技术服务人数 | 5 |
| 技术服务天数 | 15 |
| 费用标准 | 45 120 33 |
| 是否有售后服务(y/n) | n |
| 是否有来华培训(y/n) | y |
| 来华培训人数 | 7 |
| 来华培训天数 | 10 |
| 法检物资 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **HS码** | **单位** | **数量** | **具体规格、参数和功能表述** | **检验标准依据** |
|  | 帐篷 | 6306220010 | 个 | 80 | 户外野营帐篷  圆顶  规格：单人或更多  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  带支架、地钉等  面料：符合IS010966  地布材料：符合GB/T 27735的最低性能要求  外部塑料材料：符合GB/T 27735的最低性能要求  睡眠区尺寸：≥200\*65cm  易于搭建和拆卸  整体性能配置等须符合GB/T 27735  （或优于以上参数） | GB/T  27735-2011  野营帐篷 |
|  | 折叠床 | 9403200000 | 个 | 80 | 尺寸（长\*宽）≥190×60cm  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  床布材质：≥600×300D PVC牛津布或更优  床架材质：铝合金或钢管  金属管规格：≥20×0.8mm  可折叠收纳、便携  （或优于以上参数） | GB/T  4459-2013  折叠床 |
|  | 睡袋 | 9404904000 | 个 | 80 | 规格：≥180+25×75cm  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  填充：中空棉  面料：聚酯纤维  里料：聚酯纤维或涤纶  填充重量：≥220g  （或优于以上参数） | GB  18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范 |
|  | 蚊帐 | 6303199100 | 个 | 80 | 颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  类型：至少单人，圆顶  材质：涤纶  细度：≥50D  网眼密度：≥26洞/平方厘米  （或优于以上参数） | FZ/T  62014-2015  蚊帐 |
|  | 皮卡车 | 8704210000 | 辆 | 7 | 右舵车  双排  驱动形式：4×4  燃油类型：柴油  排量：≥1.9L  排放标准：国II或以上  额定载质量：≥450kg  发动机功率：≥100kw  最高车速：≥120km/h  助力转向、ABS、驾驶位前安全气囊、真皮或仿皮座椅、驻车雷达或倒车影像、铝合金轮毂、播放器（至少支持USB播放）、空调  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  至少10%备件，至少包括如下  （注：7辆共计如下数量，备件品种若实供车型不适用则可忽略或相似功能替代，备件名称以英文为准，译文供参考）：  Brake pads（刹车片）：84个  Brake shoes（刹车蹄片）：84个  Diesel filters（柴油滤清器）：42个  Air filters（空气滤清器）：42个  Pollen filrer for air conditioiner（空调花粉过滤器）：14个  Front shock absorbers（damper）（前减震器）：14个  Rear shock absorbers（damper）（后减震器）：14个  Tie-rod ends（拉杆球头）：14个  Steering knuckles（转向节）：14个  Kunckle rubber boots（connecting to rack）（转向节橡胶防尘套（接机架））：14个  Stabilizer bar bushes（D-rubber bushes）（平衡杆衬套（D-橡胶衬套））：14个  CV joints（球笼）：14个  CV rubber boots（橡胶球笼防尘罩）：28  Stabilizer bar links（平衡杆）：14个  Fan belts（风扇皮带）：1个  Clutch kit（离合器修理包）：4个  Tyre pressure sensor（胎压传感器）28个  Idler pulley for fan belt（导带轮）：14个  Fan belt tensioner（涨紧轮总成）：4套  Oil pump（机油泵）：2个  Fuel injectoers（喷油嘴）：4个  Wheel bearings front and rear（前后轮轴承）：14个  Suspension ball joints（upper and lower）（悬架上下球头）：14个  使用手册、操作面板和软件界面文字（如有）：至少包括英文  （或优于以上参数） | GB  7258-2017  机动车运行安全技术条件 |
|  | 轮式拖拉机 | 8701931000 | 台 | 6 | 驱动形式：4×4  发动机功率：≥90Hp  燃油种类：柴油  排放标准：国二或以上  带气刹  动力输出轴转速：540/1000（r/min）  档位：≥12+4  最小离地间隙：≥400mm  防翻架（ROPS）、遮阳蓬  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  至少10%备件，至少包括如下  （注：6辆共计如下数量，备件品种若实供车型不适用则可忽略或相似功能替代，备件名称以英文为准，译文供参考）：  Oil filters（机油滤清器）：36个  Diesel filters（柴油滤清器）：36个  Air filters（空气滤清器）：36个  Hydraulic filters（液压油滤清器）：36个  Air dryers filters（空气干燥滤清器）：12个  Brake shoes（刹车蹄片）：12个  Front prop shaft bearings（前传动轴轴承）：12个  Tie rods（拉杆）：12个  Special service tools（专用工具）：1套  使用手册、操作面板和软件界面文字（如有）：至少包括英文  （或优于以上参数 | GB/T  15370.2-2009  农业拖拉机通用技术条件第2部分：50KW-130KW轮式拖拉机  GB  18447.1-2008拖拉机安全要求第1部分：轮式拖拉机 |
|  | 平地机 | 8429209000 | 台 | 2 | 操作重量：≥15000kg  发动机额定功率：≥125KW  燃油种类：柴油  牵引力：≥80kn  铲刀  长\*高：≥3600\*400mm  最大提升高度：≥400mm  前推土板，后松土器  驾驶室配空调  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  至少10%备件，至少包括如下  （注：2辆共计如下数量，备件品种若实供车型不适用则可忽略或相似功能替代，备件名称以英文为准，译文供参考）：  Oil filters（机油滤清器）：12个  Diesel filters（柴油滤清器）：12个  Air filters（空气滤清器）：12个  Hydraulic filters（液压油滤清器）：12个  Fluid type mechanism clutch kit（液力型手动离合器修理包）：1个  Front Brake shoes（前刹车蹄片）：2个  Rear Brake shoes（后刹车蹄片）：8个  使用手册、操作面板和软件界面文字（如有）：至少包括英文  （或优于以上参数） | GB/T  14782-2010  平地机 技术条件 |
|  | 自卸汽车 | 8704230090 | 辆 | 2 | 右舵  驱动形式：6×4  总质量：≥24000kg  额定载质量：≥12000kg  燃油种类：柴油  排放标准：国II或以上  功率：≥200kw  变速器类型：手动  最高车速：≥75km/h  轮胎类型：全车真空胎  配置至少包括：空调、助力转向、备胎  颜色：深绿色（jungle green）  或相近颜色  至少10%备件，至少包括如下  （注：2辆共计如下数量，备件品种若实供车型不适用则可忽略或相似功能替代，备件名称以英文为准，译文供参考）：  Oil filters（机油滤清器）：12个  Diesel filters（柴油滤清器）：12个  Air filters（空气滤清器）：12个  Diesel filters sediment：12个  Clutch kits（离合器修理包）：2个  Front brake drums（前刹车鼓）：2个  Rear brake drums（后刹车鼓）：2个  Front Brake shoes（前刹车蹄片）：4个  Rear Brake shoes（后刹车蹄片）：4个  Hub bearing（inner）（轮毂轴承，内）：12个  Hub bearing（outer）（轮毂轴承，外）：12个  Air dryers（空气干燥器）：6个  Air compressors（空气压缩器）：1个  Cylinder heads（发动机缸盖）：2个  Special service tools and diagnostic machine（专用工具和诊断仪）：1套  使用手册、操作面板和软件界面文字（如有）：至少包括英文  （或优于以上参数） | GB  7258-2017  机动车运行安全技术条件 |