|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 援古巴应对干旱与下水系统改善设备项目 |
| 招标编号 | 物资2019-047b |
| 投标日期 | 2021年11月29日 |
| 目的地 | 古巴马里埃尔港 |
| 运输方式 | CIF |
| 对外货值 | 127909000 |
| 是否为低价法(y/n) | N |
| 是否有供货清单二（y/n） | y |
| 是否有技术服务(y/n) | Y |
| 技术服务人数 | 9 |
| 技术服务天数 | 20 |
| 是否有售后服务(y/n) | Y |
| 是否有来华培训(y/n) | N |
| 来华培训人数 |  |
| 来华培训天数 |  |
| 法检物资 | n |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **HS码** | **单位** | **数量** | **具体规格、参数和功能表述** | **检验标准依据** |
| 1 | 高压清洗车 | 8705909990 | 辆 | 43 | 驱动方式：≥4x2  发动机：≥101kW 轴距：≥3800mm 变速箱：5+1或优于5+1  吸水深度：≥7.5m 水箱有效容量：≥6m³  排放标准：国三及以下 最大爬坡度：≥30%  作业速度（Km/h）：5～10（至少包含该区间数值） 洒水泵流量（L/min）:≥170，洒水量（L/㎡）：≥0.2 洒水宽度（m）：≥14 高压水炮射程（m）：≥25 提供工作必要的洒水装备  高压泵工作参数：  流量：≥180升/分钟  压力：≥13MPa，  提供工作必要的洒水装置  1个卷盘长，另配副卷盘1个  软管长 ≥50米  配套软管喷嘴及配件 5%备件 （或优于以上参数） | GB7258-2017 |
| 2 | 吸污车 | 8705909990 | 辆 | 60 | 发动机：增压、柴油 驱动方式：4\*2或优于4\*2 功率：≥101kW 罐体有效容积：≥6m³ 抽吸深度：≥4m 抽满罐时间：≤10min 最小离地间隙：≥250mm 排放标准：国三及以下 提供吸污专用设备  液环真空泵工作参数：  吸水能力：横向≥70米，  垂直向≥7米 5%备件 （或优于以上参数） | GB7258-2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **HS编码** | **生产供货企业** | **品牌** | **型号**  **规格参数** | **数量及**  **单位** | **交货时间、地点及联系人** | **检验标准** | **无缺陷质量保证期** | **交流中心将向物资生产供货企业支付的物资购买价款** |
| 1 | 直升机消防吊桶 | 8424100000 | 航宇救生装备有限公司 | 航宇（ALI） |  | 5个 | 交货时间：项目对外实施合同签订后145天内具备厂家向项目实施任务总承包企业交货的条件  交货地点：  湖北省襄阳市新华路104号，联系人：徐思聪 | CAAC中国民航总局MDA适航认证 | 三年 | 1,120,000.00 |