|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三国提供小额赠送物资项目 |
| 招标编号 | 物资2019-060a |
| 投标日期 | 2021年 2月23日 |
| 目的地 | 利比里亚蒙罗维亚港、科特迪瓦阿比让港、几内亚科纳克里港 |
| 运输方式 | CIF |
| 对外货值 | 1468200 |
| 是否为低价法(y/n) | n |
| 是否有供货清单二（y/n） | n |
| 是否有技术服务(y/n) | n |
| 技术服务人数 |  |
| 技术服务天数 |  |
| 是否有售后服务(y/n) | n |
| 是否有来华培训(y/n) | n |
| 来华培训人数 |  |
| 来华培训天数 |  |
| 法检物资 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **HS码** | **单位** | **数量** | **具体规格、参数和功能表述** | **检验标准依据** |
|  | 台式电脑 | 8471414000 | 台 | 15 | CPU：Intel i5或更优  内存：≥8G  硬盘：≥1T  显示屏尺寸：≥20”  光驱：DVD RW  网卡：千兆  显卡（独立）：≥1G  声卡：集成  光电鼠标，英文键盘  USB接口：≥6（前2）  前置音频接口  预装微软Windows英文操作系统  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示文字（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.1-2016  计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 |
|  | 笔记本电脑 | 8471309000 | 台 | 10 | CPU：Intel I5或更优  内存：≥4G  硬盘：≥500G  显卡：独立1G或以上  显示屏：≥13″  光驱：DVDRW，内置或外接  网卡： 以太网卡、无线网卡  英文键盘  USB接口：≥2  电池：锂电  光电鼠标  MIC、扬声器  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  预装微软Windows 英文操作系统  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.2-2016  计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 |
|  | 黑白激光打印机 | 8443321200 | 台 | 9 | 打印速度：≥30ppm  最大打印幅面：A4  分辨率：≥600×600  接口：USB，以太网  网络打印（带网络接口），自动双面  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  配套提供打印耗材类型：“鼓粉一体式硒鼓”或“鼓粉分离式碳粉和鼓”  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印1万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 17540-2017台式激光打印机通用规范 |
|  | 黑白复印机 | 8443319090 | 台 | 1 | 功能：打印、复印、扫描  输出速度：≥20ppm  最大打印幅面：A3  分辨率：≥600×600  接口：USB、以太网  双纸盒、自动双面输稿器，双面器  配套提供打印耗材类型：碳粉和硒鼓  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印10万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 21202-2007  数字式多功能黑白静电复印(打印)设备 |
|  | 投影机 | 8528621010 | 台 | 1 | 类型：DLP或LCD  亮度：≥3000lm  分辨率：≥1024×768  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | SJ/T 11298-2003  数字投影机通用规范 |
|  | 台式电脑 | 8471414000 | 台 | 15 | CPU：Intel i5或更优  内存：≥8G  硬盘：≥1T  显示屏尺寸：≥20”  光驱：DVD RW  网卡：千兆  显卡（独立）：≥1G  声卡：集成  光电鼠标，英文键盘  USB接口：≥6（前2）  前置音频接口  预装微软Windows英文操作系统  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示文字（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.1-2016  计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 |
|  | 笔记本电脑 | 8471309000 | 台 | 10 | CPU：Intel I5或更优  内存：≥4G  硬盘：≥500G  显卡：独立1G或以上  显示屏：≥13″  光驱：DVDRW，内置或外接  网卡： 以太网卡、无线网卡  英文键盘  USB接口：≥2  电池：锂电  光电鼠标  MIC、扬声器  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  预装微软Windows 英文操作系统  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.2-2016  计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 |
|  | 黑白激光打印机 | 8443321200 | 台 | 9 | 打印速度：≥30ppm  最大打印幅面：A4  分辨率：≥600×600  接口：USB，以太网  网络打印（带网络接口），自动双面  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  配套提供打印耗材类型：“鼓粉一体式硒鼓”或“鼓粉分离式碳粉和鼓”  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印1万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 17540-2017台式激光打印机通用规范 |
|  | 黑白复印机 | 8443319090 | 台 | 1 | 功能：打印、复印、扫描  输出速度：≥20ppm  最大打印幅面：A3  分辨率：≥600×600  接口：USB、以太网  双纸盒、自动双面输稿器，双面器  配套提供打印耗材类型：碳粉和硒鼓  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印10万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 21202-2007  数字式多功能黑白静电复印(打印)设备 |
|  | 投影机 | 8528621010 | 台 | 1 | 类型：DLP或LCD  亮度：≥3000lm  分辨率：≥1024×768  电源：适用于120V/60Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | SJ/T 11298-2003  数字投影机通用规范 |
|  | 台式电脑 | 8471414000 | 台 | 15 | CPU：Intel i5或更优  内存：≥8G  硬盘：≥1T  显示屏尺寸：≥20”  光驱：DVD RW  网卡：千兆  显卡（独立）：≥1G  声卡：集成  光电鼠标，英文键盘  USB接口：≥6（前2）  前置音频接口  预装微软Windows英文操作系统，支持法文界面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示文字（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.1-2016  计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 |
|  | 笔记本电脑 | 8471309000 | 台 | 10 | CPU：Intel I5或更优  内存：≥4G  硬盘：≥500G  显卡：独立1G或以上  显示屏：≥13″  光驱：DVDRW，内置或外接  网卡： 以太网卡、无线网卡  英文键盘  USB接口：≥2  电池：锂电  光电鼠标  MIC、扬声器  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  预装微软Windows 英文操作系统，支持法文界面  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.2-2016  计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 |
|  | 黑白激光打印机 | 8443321200 | 台 | 8 | 打印速度：≥30ppm  最大打印幅面：A4  分辨率：≥600×600  接口：USB，以太网  网络打印（带网络接口），自动双面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  配套提供打印耗材类型：“鼓粉一体式硒鼓”或“鼓粉分离式碳粉和鼓”  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印1万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 17540-2017台式激光打印机通用规范 |
|  | 黑白复印机 | 8443319090 | 台 | 1 | 功能：打印、复印、扫描  输出速度：≥20ppm  最大打印幅面：A3  分辨率：≥600×600  接口：USB、以太网  双纸盒、自动双面输稿器，双面器  配套提供打印耗材类型：碳粉和硒鼓  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印10万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 21202-2007  数字式多功能黑白静电复印(打印)设备 |
|  | 投影机 | 8528621010 | 台 | 1 | 类型：DLP或LCD  亮度：≥3000lm  分辨率：≥1024×768  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上参数) | SJ/T 11298-2003  数字投影机通用规范 |
|  | 扫描仪 | 8471605000 | 台 | 2 | 扫描方式：平板式+ADF  双面扫描  最大扫描幅面：A4  光源：LED  色彩：48位  最大分辨率：  平台：≥1200DPI  ADF：≥600DPI  ADF自动扫描  最高扫描速度：≥20ppm  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 18788-2008  平板式扫描仪通用规范  GB/T 28166-2011  馈纸式扫描仪通用规范 |
|  | 台式电脑 | 8471414000 | 台 | 15 | CPU：Intel i5或更优  内存：≥8G  硬盘：≥1T  显示屏尺寸：≥20”  光驱：DVD RW  网卡：千兆  显卡（独立）：≥1G  声卡：集成  光电鼠标，英文键盘  USB接口：≥6（前2）  前置音频接口  预装微软Windows英文操作系统，支持法文界面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示文字（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.1-2016  计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 |
|  | 笔记本电脑 | 8471309000 | 台 | 10 | CPU：Intel I5或更优  内存：≥4G  硬盘：≥500G  显卡：独立1G或以上  显示屏：≥13″  光驱：DVDRW，内置或外接  网卡： 以太网卡、无线网卡  英文键盘  USB接口：≥2  电池：锂电  光电鼠标  MIC、扬声器  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  预装微软Windows 英文操作系统，支持法文界面  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.2-2016  计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 |
|  | 黑白激光打印机 | 8443321200 | 台 | 8 | 打印速度：≥30ppm  最大打印幅面：A4  分辨率：≥600×600  接口：USB，以太网  网络打印（带网络接口），自动双面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  配套提供打印耗材类型：“鼓粉一体式硒鼓”或“鼓粉分离式碳粉和鼓”  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印1万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 17540-2017台式激光打印机通用规范 |
|  | 黑白复印机 | 8443319090 | 台 | 1 | 功能：打印、复印、扫描  输出速度：≥20ppm  最大打印幅面：A3  分辨率：≥600×600  接口：USB、以太网  双纸盒、自动双面输稿器，双面器  配套提供打印耗材类型：碳粉和硒鼓  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印10万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 21202-2007  数字式多功能黑白静电复印(打印)设备 |
|  | 投影机 | 8528621010 | 台 | 1 | 类型：DLP或LCD  亮度：≥3000lm  分辨率：≥1024×768  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上参数) | SJ/T 11298-2003  数字投影机通用规范 |
|  | 扫描仪 | 8471605000 | 台 | 2 | 扫描方式：平板式+ADF  双面扫描  最大扫描幅面：A4  光源：LED  色彩：48位  最大分辨率：  平台：≥1200DPI  ADF：≥600DPI  ADF自动扫描  最高扫描速度：≥20ppm  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 18788-2008  平板式扫描仪通用规范  GB/T 28166-2011  馈纸式扫描仪通用规范 |
|  | 台式电脑 | 8471414000 | 台 | 30 | CPU：Intel i5或更优  内存：≥8G  硬盘：≥1T  显示屏尺寸：≥20”  光驱：DVD RW  网卡：千兆  显卡（独立）：≥1G  声卡：集成  光电鼠标，英文键盘  USB接口：≥6（前2）  前置音频接口  预装微软Windows英文操作系统，支持法语界面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示文字（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.1-2016  计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 |
|  | 笔记本电脑 | 8471309000 | 台 | 20 | CPU：Intel I5或更优  内存：≥4G  硬盘：≥500G  显卡：独立1G或以上  显示屏：≥13″  光驱：DVDRW，内置或外接  网卡： 以太网卡、无线网卡  英文键盘  USB接口：≥2  电池：锂电  光电鼠标  MIC、扬声器  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  预装微软Windows 英文操作系统，支持法语界面  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 9813.2-2016  计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 |
|  | 黑白激光打印机 | 8443321200 | 台 | 15 | 打印速度：≥30ppm  最大打印幅面：A4  分辨率：≥600×600  接口：USB，以太网  网络打印（带网络接口），自动双面  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  配套提供打印耗材类型：“鼓粉一体式硒鼓”或“鼓粉分离式碳粉和鼓”  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印1万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 17540-2017台式激光打印机通用规范 |
|  | 黑白复印机 | 8443319090 | 台 | 2 | 功能：打印、复印、扫描  输出速度：≥20ppm  最大打印幅面：A3  分辨率：≥600×600  接口：USB、以太网  双纸盒、自动双面输稿器，双面器  配套提供打印耗材类型：碳粉和硒鼓  配套提供打印耗材数量（ISO/IEC 19752，5%覆盖率）：包括随机耗材，至少可打印10万页的耗材  打印耗材品牌或厂商要求与设备品牌或厂商相同  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 21202-2007  数字式多功能黑白静电复印(打印)设备 |
|  | 扫描仪 | 8471605000 | 台 | 10 | 扫描方式：平板式+ADF  双面扫描  最大扫描幅面：A4  光源：LED  色彩：48位  最大分辨率：  平台：≥1200DPI  ADF：≥600DPI  ADF自动扫描  最高扫描速度：≥20ppm  电源：220V/50Hz  插头：当地形式  手册和操作面板和软件显示（如有）：至少包括英文  (或优于以上配置) | GB/T 18788-2008  平板式扫描仪通用规范  GB/T 28166-2011  馈纸式扫描仪通用规范 |