|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 援乌克兰经贸部会议系统设备项目实施任务 |
| 招标编号 | 物资2021-009 |
| 投标日期 | 2022年1月10日 |
| 目的地 | 乌克兰黑海港 |
| 运输方式 | CIF |
| 运输条件 | 对外合同签订后50个自然日内一次性 |
| 对外货值 | 2070000 |
| 是否为低价法(y/n) | N |
| 是否有供货清单二（y/n） | N |
| 是否有技术服务(y/n) | N |
| 技术服务人数 | 3 |
| 技术服务天数 | 10 |
| 是否有售后服务(y/n) | N |
| 是否有来华培训(y/n) | n |
| 来华培训人数 | 12 |
| 来华培训天数 | 10 |
| 法检物资 |  |

| **序号** | **品名** | **HS码** | **单位** | **数量** | **具体规格、参数和**  **功能表述** | **检验标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会议系统 | 8543709990 | 套 | 1 | 会议系统：可用于面积200平米，按照20人(代表)+1人（主席）+50人（听众）共计至少71人的会议，可实现无纸化会议、同声传译、扩声、投影、摄像跟踪、系统控制等功能 | GB 50799-2012电子会议系统设计规范  GB 50524-2010红外线同声传译系统工程技术规范  GB 50371-2006厅堂扩声系统设计规范 |
|  | 活动板房 | 9406900090 | 个 | 1000 | 总体要求：  房屋为可拆装式，含整套房屋组装所需全套部件和辅料  该套组件组装的房屋满足《GB/T 37260.1-2018》的相关要求  房屋组装后外尺寸（长×宽×高）：≥6060×2648×2896mm  房屋组装后内尺寸：≥5850×2438×2520mm  尺寸允许偏差符合《GB/T 37260.1-2018》的相关要求  颜色：灰白色 | GB/T 37260.1-2018 箱型轻钢结构房屋 第1部分：可拆装式 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **HS编码** | **生产供货企业** | **品牌** | **型号**  **规格参数** | **数量及**  **单位** | **交货时间、地点及联系人** | **检验标准** | **无缺陷质量保证期** | **交流中心将向物资生产供货企业支付的物资购买价款** |
| 1 | 直升机消防吊桶 | 8424100000 | 航宇救生装备有限公司 | 航宇（ALI） | 规格参数在这里 | 5个 | 交货时间：项目对外实施合同签订后145天内具备厂家向项目实施任务总承包企业交货的条件  交货地点：  湖北省襄阳市新华路104号，联系人：徐思聪 | CAAC中国民航总局MDA适航认证 | 三年 | 1,120,000.00 |